|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市人民医院( 院办）家具报价清单 | | | | | | | | |
| 序号 | 品名 | 型 号 | 规格 | 材质说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 | 实木组合床 | 订做 | 2100\*1500 | 1.材料采用实木橡胶木，硬度强榫头结构（榫头处采用环氧树脂胶）加工，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝园，双面考亚光环保漆，漆膜理化性能达到国标要求， 附着力、耐湿热、耐干热、耐磨力。质感好，硬度强、刷清漆数遍。优质五金配件 根据现场情况定制，颜色可选 | 9 | 张 |  |  |
| 2 | 四门更衣柜 | 订做 | 800\*550\*2100 | 1、顶板、层板采用25厘厚三聚氰胺板，基材E1级环保中纤板，三角型或半圆形或2.0硬胶边。 2、柜体采用不小于16mm三聚氰胺板、基材E1级环保中纤板、三角型或半圆型或2.0硬胶边，缓冲铰链。 3、优质五金配件。  4、说明：全木门、配衣通。（板材颜色灰白色、尺寸按实际需求订做） | 9 | 个 |  |  |
| 3 | 休息沙发 | 订做 | 三人位 | 1、材料及工艺要求 规格：三人位、 打底：高弹力橡筋绳（俗称松紧带），编织后固定； 2、海绵：软包海绵：优质座位软包高密度海绵 3、靠背优质高密度海绵， 4、扶手优质高密度海绵， 5、海绵表面加丝棉； 6、沙发脚：采用实木沙发脚，表面使用环保封闭式PU涂装； 7、面料：黑色高档头层牛皮，皮料颜色可选。 | 5 | 张 |  |  |
| 4 | 茶几 | 订做 | 1200\*600 | 、厚度≥0.6mmAAA级胡桃木皮贴面，高级实木封边，基材采用国家名牌E1级中密度纤维板。 2、油漆采用国家名牌环保哑光油漆，漆膜丰满，漆膜坚硬耐磨、光泽高，有优异的耐化学性、耐热性，良好的附着力、耐黄变、高透明度，抗刮性良好、耐磨，光泽柔和、手感细腻、硬度高。 | 6 | 个 |  |  |
| 5 | 实木茶水柜 | 订做 | 800\*400\*850 | 、厚度≥0.6mmAAA级胡桃木皮贴面，高级实木封边，基材采用国家名牌E1级中密度纤维板， 2、油漆采用国家名牌环保哑光油漆，漆膜丰满，漆膜坚硬耐磨、光泽高，有优异的耐化学性、耐热性，良好的附着力、耐黄变、高透明度，抗刮性良好、耐磨，光泽柔和、手感细腻、硬度高； 3、配件：优质五金件、名牌 2、柜体采用不小于16mm三聚氰胺板、基材E1级环保刨花板、三角型或半圆型或2.0硬胶边，三节滚珠导轨，优质五金配件。 3、（板材颜色灰白色）。 甲醛释放量≤1.5mg/L； | 4 | 个 |  |  |
| 6 | 棕垫 | 订做 | 1900\*1500\*50 | 优质布艺扪面，内包优质天然椰棕生产工艺参考最新一期“医院日常用品A 包（家具）供应商服务采购项目合同”第33项“棕垫 ”，合同尺寸1900\*900\*50、合同单价333元，宽度增加，原材料成本按比例增加，经综合核算按590左右报价。 | 9 | 张 |  |  |
| 7 | 办公台 | 订做 | 1400\*700\*760 | 1、厚度≥0.6mmAAA级胡桃木皮贴面，高级实木封边，基材采用国家名牌E1级中密度纤维板。 2、油漆采用国家名牌环保哑光油漆，漆膜丰满，漆膜坚硬耐磨、光泽高，有优异的耐化学性、耐热性，良好的附着力、耐黄变、高透明度，抗刮性良好、耐磨，光泽柔和、手感细腻、硬度高。 3、台面配黑色真皮垫。 4、配件：优质五金件、名牌锁具、名牌三节道轨、优质缓冲铰链。 5、说明：主台+落地柜+键盘架。 | 4 | 张 |  |  |
| 8 | 真皮中班椅 | 订做 | 标准 | 1、面料：黑色真皮， 2、海绵：国家名牌高密度优质海绵，具有硬度适中，不变形等特点。 3、胶粘剂：国家名牌环保乳胶。 4、胡桃木扶手及五星脚架、尼龙椅轮、优质气压棒。 4、说明：气压升降，倾仰调节 | 4 | 张 |  |  |
|  | | | | | | | | |
| 9 | 储物高柜 | 订做 | 1640W550D2100H | 1、顶板、层板采用25厘厚三聚氰胺板，基材E1级环保夹板，三角型或半圆形或2.0硬胶边。 2、柜体采用不小于16mm三聚氰胺板、基材E1级环保夹板、三角型或半圆型或2.0硬胶边，缓冲铰链。 3、优质五金配件。  4、说明：上玻璃、下木门。 | 2 | 组 |  |  |
| 10 | 顶柜 | 订做 | 1640W550D550H | 2 | 组 |  |  |
|  | | | | | | | | |
| 11 | 多功能陪人椅 | 订做 | 800w880D880Hx伸展1920w（内框65cm） | 1、材料及工艺要求 规格：单人位 打底：高弹力橡筋绳（俗称松紧带），编织后固定；  2、海绵：软包海绵：优质座位软包高密度海绵， 3、靠背优质高密度海绵， 4、海绵表面加丝棉； 5、面料：优质科技布，布颜色可选。 6、框架：钢制框架。 | 11 | 张 |  |  |
|  | | | | | | | | |
| 12 | 输液沙发 | 订做 | 单人位 | 1、材料及工艺要求 规格：单人位 打底：高弹力橡筋绳（俗称松紧带），编织后固定；  2、海绵：软包海绵：优质座位软包高密度海绵， 3、靠背优质高密度海绵， 4、海绵表面加丝棉； 5、面料：医用防菌皮革；皮料颜色可选。  6、功能：拉动开关，靠背可倾斜（角度约150°），同时腿部支撑打开；双扶手面带杯桶 | 20 | 张 |  |  |